{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["采购清单"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"采购清单","index":0,"n_rows":42,"n_cols":12,"rows_kept":42,"merged":[[0,0,0,6],[0,9,0,11],[2,1,2,4],[2,5,2,6],[2,9,2,11],[23,1,23,4],[23,5,23,6],[23,9,23,11],[36,1,36,4],[36,5,36,6],[36,9,36,11],[41,1,41,3],[41,5,41,6],[41,9,41,10]]}
["附件1：技防分公司2025年设备询价采购（第一批）设备清单",{"$nulls":8},"附件2：技防分公司2025年设备询价采购（第一批）设备参数"]
["序号","序号","名称","小计","单位","单价","合计（元）",null,null,"序号","名称","技术要求"]
[null,"XXX办公楼装修弱电工程实施外购设备清单汇总表",{"$nulls":7},"XXX办公楼装修弱电工程实施外购设备技术要求"]
[1,1,"双网口8路智能录像机",3,"台",{"$nulls":4},1,"双网口8路智能录像机","1、可接驳符合ONVIF、RTSP标准的众多主流厂商网络摄像机；\n2、支持接入H.265、Smart265、H.264、Smart264视频编码码流；\n3、解码性能强劲，最大支持16路1080P解码（开启解码增强模式后，可提升至20路1080P解码）；\n4、最大支持800万像素高清网络视频的预览、存储与回放；\n5、支持HDMI与VGA输出，HDMI最大支持4K超高清显示输出，VGA支持1080P高清显示输出；\n6、自带1个SATA接口，最大支持12TB硬盘；\n7、新增NVR应用中心，支持高空抛物循迹、电瓶车进梯检测、车辆通行与通道占用等本地智能应用，丰富智能体验；\n8、支持显示设备在线状态、IP、端口信息，支持在离线设备过滤并显示异常设备（提供第三方机构检测报告证明或在响应时提供满足该技术要求，并在合同签订前提供第三方检测报告证明的承诺函）\n9、支持接入各类渠道通用、智能、场景智能、专用IPC，实现管理、配置和智能应用呈现；\n10、支持NVR后智能分析，具备智能人车侦测、周界防范、目标识别、电瓶车进梯检测等多种算法，可实现普通IPC的AI赋能；\n11、支持全通道智能人车侦测（最大支持16路）；\n12、针对人、车及事件类型，支持快速回放与智能检索功能，大幅提升录像回放和检索效率；\n13、接入具备相关能力的IPC后，支持对IPC的声音和闪光参数进行配置，支持通过移动侦测、区域入侵、越界侦测、进入区域和离开区域事件联动一个或多个IPC的声光报警，可以对声光联动一键撤防（提供第三方机构检测报告证明或在响应时提供满足该技术要求，并在合同签订前提供第三方检测报告证明的承诺函）\n14、支持云服务，APP可实现手机远程预览/回放/配置；\n15、支持GB28181协议接入平台；"]
[2,2,"400万像素摄像机（半球）",9,"个",{"$nulls":4},2,"400万像素摄像机（半球）","1、最高分辨率可达2560×1440 @25 fps，在该分辨率下可输出实时图像\n2、支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，数字宽动态\n3、支持人形检测\n4、支持开放型网络视频接口，ISAPI，SDK，GB28181协议\n5、智能补光，支持白光/红外双补光，红外最远可达30 m，白光最远可达20 m\n6、1个内置麦克风\n7、符合IP67防尘防水设计，可靠性高\n"]
[3,3,"显示器",3,"个",{"$nulls":4},3,"显示器","≥23寸显示器、分辨率≥1080P"]
[4,4,"硬盘8T",3,"个",{"$nulls":4},4,"硬盘8T","1、≥8TB容量，3.5英寸，SATA3.0接口，5400RPM\n2、空气盘， CMR传统磁记录\n3、传输速率≥180MB/s，流畅存储视频有效防止丢帧\n4、高级格式（AF）512e扇区技术，保障硬盘扇区4K对齐\n5、满足数据严苛的7*24小时运行可靠性、安全性的需求\n6、 支持3年有限质保服务\n7、适用海拔高度范围-305m至3050m\n"]
[5,5,"半球摄像机支架",9,"个",{"$nulls":4},5,"半球摄像机支架","半球相机支架"]
[6,6,"企业级千兆路由器（带AC管理）",2,"个",{"$nulls":4},6,"企业级千兆路由器（带AC管理）","1、路由+AC一体机\n2、≥5个10/100/1000M Base-T千兆以太网电口（其中3个端口支持LAN/WAN转换）；\n3、设备集成网关和AC功能，支持无线AP管理，支持旁挂部署；\n4、最大可管理AP数量：≥256台；\n5、支持无线漫游功能；\n6、支持智能无线优化功能；\n7、 支持APP云管理和本地Web管理；"]
[7,7,"AX1800双频无线吸顶式AP(千兆口)",4,"台",{"$nulls":4},7,"AX1800双频无线吸顶式AP(千兆口)","1、业务端口：≥1×WAN口:1000Mbps RJ-45(48V PoE IN)、1×LAN口:1000Mbps RJ-45；\n2、 支持IEEE 802.11ax标准，兼容IEEE 802.11a/b/g/n/ac Wave 2标准；\n• 采用双射频设计，整机最大支持4条空间流，整机无线接入速率最高可达1.775Gbps；\n3 支持FIT/FAT/网关三种工作模式，可根据组网情况灵活切换模式；\n4、内置高增益全向天线；\n5、支持MU-MIMO技术，实现AP同一时刻向多个终端发送数据，提升高密度用户情况下的用户体验；\n6、支持OFDMA技术；\n7、支持12VDC电源供电，设备支持PoE和DC两种供电方式，可根据实际情况灵活选择；\n"]
[8,8,"24口千兆PoE管理交换机",2,"个",{"$nulls":4},8,"24口千兆PoE管理交换机","1、云管机架式低功率PoE交换机；\n2、≥24个10/100/1000Mbps自适应PoE电口，2个10/100/1000Mbps自适应上行电口，2个1000Mbps上行光口；\n3、≥1-2口单口最大PoE输出功率90w，3-24口单口最大PoE输出功率30w，整机最大PoE输出功率240w；\n4、≥交换容量：336Gbps，包转发率：92Mpps；\n5、≥支持250米远距离供电；\n6、支持PoE看门狗功能；\n7、支持STP/RSTP环网协议；\n8、支持基于端口的VLAN；\n9、支持环路告警，流量控制；\n10、支持网络拓扑自动生成；\n11、支持APP云运维，远程APP移动化管理；\n12、当端口对应IPC出现故障时，支持自动检测并对故障端口进行重启；（提供第三方机构检测报告证明或在响应时提供满足该技术要求，并在合同签订前提供第三方检测报告证明的承诺函）\n13、单个PoE端口超出最大输出功率时应能自动掉电；（提供第三方机构检测报告证明或在响应时提供满足该技术要求，并在合同签订前提供第三方检测报告证明的承诺函）\n14、工作温度：-10 ℃~+55 ℃"]
[9,9,"24口千兆管理交换机",2,"个",{"$nulls":4},9,"24口千兆管理交换机","1、云管桌面式交换机\n2、≥Port 1-24：24×RJ-45 10/100/1000Mbps；Port 25-26：2×RJ-45 10/100/1000Mbps（上行）；Port 27-28：2×SFP 1000Mbps（上行）\n3、≥交换容量：336Gbps，包转发率：92Mpps；\n4、支持基于端口的VLAN；\n5、支持网络拓扑自动生成；\n6、支持APP云运维，远程APP移动化管理；\n7、支持通过管理平台、手机对交换机进行远程控制和状态查看、系统拓扑展示及管理、远程升级及重启；（提供第三方机构检测报告证明或在响应时提供满足该技术要求，并在合同签订前提供第三方检测报告证明的承诺函）\n8、工作温度：-10 ℃~+55 ℃；\n"]
[10,10,"16口千兆poe交换机",1,"台",{"$nulls":4},10,"16口千兆poe交换机","1、云管桌面式交换机\n2、≥Port 1-16：16×RJ-45 10/100/1000Mbps；Port ；Port17-18：2×SFP 1000Mbps（上行）\n3、≥交换容量：36Gbps，包转发率：4.1 Mbit；；\n4、空载功耗：9W 满载功率：135W；\n5、单个PoE端口超出最大输出功率时应能自动掉电；（提供第三方机构检测报告证明或在响应时提供满足该技术要求，并在合同签订前提供第三方检测报告证明的承诺函）\n6、整机超出额定功率时，应能按端口序号从后往前断电，直至达到额定输出功率范围内；（提供第三方机构检测报告证明或在响应时提供满足该技术要求，并在合同签订前提供第三方检测报告证明的承诺函）\n7、工作温度：-10 ℃~+55 ℃；\n"]
[10,10,"人脸门禁一体机",3,"台",{"$nulls":4},10,"人脸门禁一体机","1、显示屏≥4.3英寸LCD触摸屏，480*272分辨率\n2、摄像头≥200万像素双目摄像头\n3、刷脸验证速度1:N人脸比对时间≤0.2S/人\n4、人脸验证精度≥99%\n5、面部识别距离0.3m～2.0m\n6、存储容量本地支持≥3000张人脸、≥6000张卡、≥3000枚指纹（F型号）、≥10万条事件记录\n7、读卡类型IC卡、CPU卡（含加密内容）、二\\三代身份证序列号\n8、物理接口RJ45网口*1、RS485*1、Wiegand*1、USB*1、门锁*1、开门按钮*1、门磁*1\n9、设备电源DC 12V/1.5A（不带电源，集中供电）"]
[11,11,"双门磁力锁",3,"个",{"$nulls":4},11,"双门磁力锁","1、≥300kg静态直线拉力\n2、内置反向电流防护装置(MOV)\n3、适用于木门、玻璃门、金属门、防火门\n4、LED指示灯显示门锁状态\n5、门锁状态信号输出(NONCCOM)\n6、防残磁设计，选用防磨损材料\n7、铝外壳采用高强度合金材料，阳极硬化处理"]
[12,12,"磁力锁支架",3,"个",{"$nulls":4},12,"磁力锁支架","门锁磁力锁支架"]
[13,13,"闭门器",3,"个",{"$nulls":4},13,"闭门器","门锁闭门器"]
[14,14,"门铃（含电源）",3,"个",{"$nulls":4},14,"门铃（含电源）","有线门铃"]
[15,15,"出门开关（含底盒）",3,"个",{"$nulls":4},15,"出门开关（含底盒）","标准出门开关，尺寸86*86mm，暗装"]
[16,16,"国标网线",2,"箱",{"$nulls":4},16,"国标网线","1、超5类 支持千兆以太网信号传输\n2、无氧铜芯，直流电阻小，信号衰减小\n3、PVC阻燃护套，耐磨、抗拉强度高，安全有保障\n4、均匀双绞结构，产品性能稳定，有效降低干扰，确保信号传输质量\n5、符合RoHS 2.0 和Reach认证\n"]
[17,17,"24U机柜",2,"个",{"$nulls":4},17,"24U机柜","≥24U机柜，尺寸1200mm*600mm*600mm"]
[18,18,"水晶头",2,"盒",{"$nulls":4},18,"水晶头","1、支持千兆以太网信号传输\n2、内部芯片镀镍，抗氧化，耐插拔，且不生锈\n3、内部芯片接触点镀金15um，增强信号传导性能，信号衰减更小，传输更稳定\n4、内部芯片采用三叉结构，芯片和线芯接触更稳定\n5、接触点电阻小，系统发热更少，使用寿命更长\n6、聚碳酸酯（PC）外壳，强度高，耐磨性强，高透明壳体方便穿线\n7、符合RoHS 2.0 环保认证\n"]
[19,19,"插座",2,"个",{"$nulls":4},19,"插座","多口拖线板，≥8插座位，线长1.8m"]
[null,"XX银行行110联网报警各区县报警系统接入及个体客户报警优化外购设备清单汇总表",{"$nulls":7},"XX银行110联网报警各区县报警系统接入及个体客户报警优化外购设备技术要求"]
[1,1,"接处警终端",5,"台",{"$nulls":4},1,"接处警终端","1、≥6核12线程，基础频率4.3GHz/最大加速5.0GHz，≤4nm，显卡频率≥2600 MHz\n2、 ≥16G内存  ≥ 512G 固态\n3、支持USB4+TYPE-C+DP1.2+HDMI2.0 四屏幕显示\n4、双网络接口\n5、质保3年"]
[2,2,"显示器（27寸）",7,"台",{"$nulls":4},2,"显示器（27寸）","27英寸2K IPS HDR10 HDMI/DP 低蓝光不闪 可壁挂 三边微边 超薄节能办公电脑显示器 "]
[3,3,"DP-HDMI线",4,"根",{"$nulls":4},3,"DP-HDMI线","4K高清视频连接 DisplayPort1.2版转HDMI视频线电脑接电视显示器 1.5米DH1015"]
[4,4,"Type-C转HDMI适配器",4,"个",{"$nulls":4},4,"Type-C转HDMI适配器","Type-C转HDMI母转接头雷电4/5转换器4K"]
[5,5,"2.5寸固态硬盘",4,"块",{"$nulls":4},5,"2.5寸固态硬盘","≥500GB SSD固态硬盘 SATA3.0接口"]
[6,6,"内存条",4,"根",{"$nulls":4},6,"内存条","≥8GB DDR4 3200频率 台式机电脑内存条"]
[7,7,"显示卡",1,"张",{"$nulls":4},7,"显示卡","接口HDMI，DP，显存位宽≥256bit ；电源接口8pin x 1，显存频率≥1400MHz；流处理单元≥2560，芯片制程≤7纳米，核心频率≥1.6GHz，显存容量≥4GB 质保3年"]
[8,8,"小音响",4,"套",{"$nulls":4},8,"小音响","usb供电小音响"]
[9,9,"键鼠套装",5,"套",{"$nulls":4},9,"键鼠套装","有线键盘鼠标套装，商务办公"]
[10,10,"双屏支架",2,"套",{"$nulls":4},10,"双屏支架","示器支架，显示器支架上下双屏，满足17-32寸要求"]
[11,11,"高拍仪",1,"套",{"$nulls":4},11,"高拍仪","≥2000万像素高拍仪 照片扫描仪 扫描仪自动连续 高速办公用 文件扫描"]
[12,12,"防宠物探测器",26,"只",{"$nulls":4},12,"防宠物探测器","可防25公斤的宠物，采用广角镜片时，探测距离可达18米，多种脉冲计数可调，灵敏度可调，抗环境干扰，安装高度自由"]
[null,"XX无人车业务前期开展准备外购设备清单汇总表",{"$nulls":7},"XX无人车业务前期开展准备外购设备技术要求"]
[1,1,"无人车控车终端主机",1,"台",{"$nulls":4},1,"无人车控车终端主机","1、≥8核16线程，基础频率3.8GHz/最大加速4.9GHz，≤4nm，显卡频率，显卡核心数\n12，≥2600 MHz\n2、≥16G内存 ≥1TB 硬盘，双网口、WIFI7\n3、质保3年"]
[2,2,"4K显示器",1,"台",{"$nulls":4},2,"4K显示器","≥ 27英寸 4K IPS广色域 HDR 出厂校色 低蓝光不闪 节能认证 三边微边"]
[3,3,"键鼠套装",1,"套",{"$nulls":4},3,"键鼠套装","有线键盘鼠标套装，商务办公"]
[4,4,"控车方向盘",1,"台",{"$nulls":4},4,"控车方向盘","G29 力反馈方向盘 模拟驾驶 兼容PC/PS4/PS5/ 双电机/900度转向，方向盘X1，踏板X1"]
["合计","合计（元）",{"$nulls":7},"合计（元）"]